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Система связи и телемеханики 
ES100
Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки
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Общая информация
Для установки программного обеспечения необходимы станции ССТМ «ES100» (контакты для получения устройств и связи +7 932 615 30 67 saa@elsystem.su Шахматов Александр Александрович).

Порядок работы
1. Подключить питание станций.
2. Необходимо установить программное обеспечение cctm_3_45_0.mxp в соответствии с разделом 4 руководства оператора КМТЛ.465413.001 РЭ1.
3. Установить перемычку кабелем РК-75 между разъемами ЛИН1 и ЭКВ на каждой станции, станции соединить между собой кабелем РК-75 через разъемы КОНТР ВЧ.
4. Подключить два ПК либо ноутбука по интерфейсу Ethernet к станциям по разъему LAN блока MX по схеме на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема подключения стенда для проверки.
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5. Проверить связь между станциями путём посылки ICMP-запроса и получения ICMP-ответа с персональных компьютеров встроенной утилитой ping по интерфейсу Ethernet c длиной пакета 32 байт (по-умолчанию). 
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